Структура условного обозначения

 П КТП Х1 Х2-Х3 Х4 Х5/0,4 У1

П– передвижная

КТП– комплектная трансформаторная подстанция;

Х1– Исполнение: Т - тупиковая,

 П - проходная;

X2– Исполнение ввода ВН: В-воздух, К-кабель, ВК- универсальное;

X3– Исполнение ввода НН: В-воздух, К-кабель, ВК- универсальное;

X4– номинальная мощность трансформатора, кВА (от 25 до 250 кВА);

Х5– номинальное напряжение на стороне ВН, кВ;

0,4/0,23– номинальное напряжение на стороне НН, кВ;

У1– климатическое исполнение и категория размещения;