Структура условного обозначения

 СТП Х1-Х2 Х3 Х4/0,4 У1

СТП–Столбовая трансформаторная подстанция;

X1– Исполнение ввода ВН: В-воздух,

X2– Исполнение ввода НН: В-воздух, К-кабель, ВК- универсальное;

X3– номинальная мощность трансформатора, кВА (от 25 до 100 кВА);

Х4– номинальное напряжение на стороне ВН, кВ;

0,4– номинальное напряжение на стороне НН, кВ;

У1–климатическое исполнение и категория размещения;