Структура условного обозначения

СТПО Х1-Х2 Х3 Х4/0,23 У1

СТП– Однофазная столбовая трансформаторная подстанция

X1– Исполнение ввода ВН: В-воздух,

X2– Исполнение ввода НН: В-воздух, К-кабель, ВК- универсальное;

X3– номинальная мощность трансформатора, кВА (от 25 до 100 кВА);

Х4– номинальное напряжение на стороне ВН, кВ;

0,23– номинальное напряжение на стороне НН, кВ;

У1– климатическое исполнение и категория размещения;